**招标邀请函**

 我公司**地面水厂二泵房**的**一号和三号DN800阀门电动启闭装置采购**已经批准实施，现决定对该项目进行内部邀请招标，选定承包人。

 **一、项目概况**

（1）项目地点：启东市自来水厂有限公司地面水厂二泵房

 （2）项目规模：估算投资约14万元。

（3）项目周期：中标公告发布后三日内签订合同，供应商合同签订后，接采购单位的书面通知60日历天内完成供货及安装，若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚3000元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

（4）质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合邀请文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），经试运行满足使用要求并最终验收合格。

（5）质保、售后服务要求：

质保要求：本项目所有货物必须提供**二年**全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

（6）供应商主要资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人资质条件: 具有合法、有效的营业执照，营业执照经营范围中包含相应货物生产或销售的经营范围；

3、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

5、本项目不接受联合体投标。

 **二、本项目货物需求一览表及技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阀门规格** | **数量** | **单位** | **参考扭矩** | **备注** |
| 1 | DN800 | 2 | 套 | 16000N.m | 现场为旧执行器更换，需自行复核联接尺寸。 |
| 技术要求：1、总则电动执行器采用奥玛(AUMA)品牌SA+AC系列智能型非侵入式。1.1、现场仪表装备外壳的防护类型应满足IP68相关要求。1.2、执行机构应有装在外部的“开”—“关” —“停”按钮，并应是瞬间接触型。在执行机构上应装有“就地”—“停止”—“远控”开关，并有控制方式的输出指示。执行器带有液晶屏，液晶屏显示字幕为中文，可以输入输出DC4-20mA电流信号(即调节型)。1.3、控制单元跟机器本体采用插拔式结构，且同型号机器可以快速互换，以便现场出现紧急情况时能够便捷处理。 2、电气特性及控制系统描述 2.1电气特性电机应该是鼠笼式异步电机，在380V、50HZ、3相交流电源下能够连续运行，执行机构应保证阀门在全压差下启闭，启闭时间45s，满足电源电压在±5％变化时能正常工作。并且电机任何部分的温升都不能超过允许的范围。电机应是整体封闭，自然冷却。配有温度调节保护装置。电机防护等级不低于IP68，应为F级绝缘。端子板应置于一个单独密封的接线箱里，以免现场连接回路裸露。端口应该有标号，接线也要能清晰地识别。接线箱应设有电缆连接的入口，未用的接线要用金属插头封闭。电缆入口和连接件都应该是增安型的。在没有断开外部接线的情况下，控制回路应易于检测。接线箱内外都要有接地端子。 2.2 控制系统执行机构包括电机、正反转启动器、就地控制设施、远控终端和指示机构。电机启动器包含有机械和电动连锁功能的远控逆转装置，且适合任何位置操作。电动执行机构应具有现场智能存储功能，能够存储阀门的运行状态，操作时间等过程信息。现场数据存储为90天。执行机构控制箱内的控制回路必须允许“开”、“关”和“停”的控制，此控制是通过可锁定的三位(就地、关闭、远程)选择器实现，无论选择器位于哪一个位置，“停”控制总是优先的。控制逻辑应允许从“开”’到“关”或从“关”到“开”的改变不需要完成阀门的“开／关”全行程后再执行。电气元件应放在不受气候影响的防护罩内，并符合危险区域等级分类要求。执行机构可以接收包括:接受开、关、停、ESD及DC4-20mA电流控制命令，至少输出以下状态：— 阀门全开状态— 阀门全关状态— 阀门开度信号（0-100%）— 故障信号— 就地／远控状态 |

**三、报价要求**

**本项目招标控制价（含税）为人民币139600.00元整（大写：人民币壹拾叁万玖仟陆佰元整），超过或等于招标控制价的为无效报价，最低价中标。**

备注：报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、设备投运、质保及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。邀请公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

对采购人提供的货物需求一览表及技术参数及要求，供应商如有疑问，应按本邀请公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数及要求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。

**本项目招标代理服务费按国家相关收费标准由中标单位承担。**

**四、投标保证金：**根据省财政厅要求，不收取投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金：中标单位应在中标后3日向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，形式：转账，逾期未缴纳的，招标人有权取消其中标资格，履约保证金在项目全部完成并验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间利息不计）。

2、付款方式

货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%（含质保金）于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清（不计利息）。

中标单位应在每次付款前提供相应的发票，否则付款期限相应顺延。

**六、投标截止时间、开标时间及地点**

根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告（第25号）的相关规定及疫情防控要求，本项目实行不见面开标，各投标人须在规定时间内将密封的投标文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

1、本项目为不见面开标，各潜在投标人须在规定时间内将投标文件快递至规定地点，快递只接受顺丰方式。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

2、投标资料接收截止时间及接收地点：2022年01月20日上午11:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），接收联系人：陈佩芬，联系电话：139628232679。

开标时间：2022年01月20日下午2:30（北京时间）

开标地点：启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室

**七、报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的企业法人营业执照复印件；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件二格式填写）；

（5）投标函（按照附件三格式填写）

（6）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件六格式填写，加盖报价单位公章）；

**备注：**

**（1）报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），并在投标时提供上述所有证明材料的原件查验，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：符合采购需求且以有效报价中的最低报价者中标。**

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

 2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将移除供应商库。

 （1）无故不参加投标报价的；

 （2）参加串标、围标活动的；

 （3）提供虚假资料的；

 （4）中标后违约的。

 招标人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

联系人：黄哲远

 联系电话：15962894908

 日期：2022年1月17日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**地面水厂二泵房的一号和三号DN800阀门电动启闭装置**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对邀标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按邀标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

 年 月 日

**附件二：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

 我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位项目的内部邀请招标。

 授权范围如下：

 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

 本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

投标人（盖公章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

**附件三：**

**投标函**

启东市自来水厂有限公司：

 贵单位关于 项目的《招标邀请函》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）**人民币大写 元整（小写： ），清单明细详见附件。**

 我单位承诺：**将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《招标邀请函》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《招标邀请书》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

 投标人(盖公章)：

 法定代表人（签字或盖章）：

 日期：

附：被授权人身份证复印件

**附件四：**

**报价表**

**地面水厂二泵房一号和三号DN800阀门电动启闭装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阀门规格** | **数量** | **单位** | **扭矩** | **单价****（元）** | **总价****（元）** | **是否满足技术参数要求（是/否）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计大写：小写：** |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标人(盖公章)：：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件五：**

**质保承诺书**

启东市自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加编号为**地面水厂二泵房的一号和三号DN800阀门电动启闭装置采购项目**的有关活动，并宣布同意如下：

 1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

 2. 在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

 3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。如超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

 4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

**附件六：**

**参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年 月 日