**启东市自来水厂有限公司**

**多功能在线水质监测设备采购项目**

**询价公告**

我公司的**多功能在线水质监测设备采购项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定成交供应商。

**一、项目概况**

（1）交货、安装地点：启东市，具体由采购单位指定地点。

 （2）项目规模：估算投资约160000元。

（3）交货期：自签订合同后7日内将所有货物送至采购人指定位置并安装完毕。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚2000元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

（4）质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

（5）质保、售后服务要求：

本项目所有货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行。）

质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

**二、供应商主要资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照。

3、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**三、本项目采购需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物****名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **参考品牌** |
| 1 | 浊度仪 | 1）用途：用于浊度的测量、显示和传送；2）原理：90°散射光原理； 3）量程：0.001～100 NTU； 4）示值误差：0.001～40NTU 时为读数的±2% 或±0.015NTU，取大者； 40～100NTU 为读数的±5% 5）校准类型：标液校准、水样校准、零点校准； 6）屏幕显示：图形点阵液晶，分辨率128×64，LED 背光； 7）温度要求：工作温度：5～45℃；存储温度：-15～65℃8）输出类型：3路4 ～ 20mA 模拟电流输出，可程序设定监测指标及对应范围； 9）数字输出：RS485 通讯，ModbusRTU协议，提供通讯协议；10）防护等级：控制器：IP65/NEMA4X；传感器：IP66/NEMA4； 11）要求：浊度传感器具备电源正负极反接保护功能；RS485 A/B端错接电源保护功能；防静电干扰功能；防电快速瞬变脉冲群干扰功能；防射频场感应的传导骚扰干扰功能。 | 2 | 台 | 深圳与正、南京聚格、桂林云璟 |
| 2 | 余氯仪 | 1） 用途：用于余氯的测量、显示和传送；2） 测量方法：覆膜式三电极测量；3） 测量范围：0～2.00mg/L，可扩展为0-5/10/20 mg//L；4) 分辨率：≤2mg/L时，0.001mg/L；≥5mg/L时，0.01mg/L； 5） 精度：0～2mg/L范围内，＜1%F.S；2～20mg/L范围内， ＜3%F.S；6) 检测限：0.005mg/L； 7) 输出类型：2路4～20mA 模拟电流输出，可程序设定监测指标及对应范围；8) 数字输出：RS485 通讯，ModbusRTU协议，提供通讯协议； 9) 防护等级：控制器：IP65/NEMA4X；传感器：IP66/NEMA4；10) 要求：温度测量、上下限控制、变送输出 可设置温度手动、自动补偿功能 可设置高、低报警功能及迟滞量 可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能工业控制式看门狗，确保仪表不会死机 | 2 | 台 | 深圳与正、南京聚格、桂林云璟 |
| 3 | 供电系统 | 1）含两块太阳能板12V/30W2）锂电池 DC12V 3）太阳能充电控制器 4）附件 | 2 | 台 | 凌威光伏、天合光伏、隆基光伏 |
| 4 | 户外保温机柜 | 1）不锈钢、内保温、散热加热装置2）尺寸：1300（高）\*700（宽）\*500（厚） | 2 | 台 | 深圳与正、南京聚格、桂林云璟 |
| 5 | 远程数据系统 | 1）标准电压：12VDC/500mA,电压范围：7-35VDC2）双频ESGM900/1800M，兼容GSM Phase2/2+3）GPRS Class B,编码方案：CS1-CS44）支持SIM卡：3V工作环境温度-25℃～+70℃ | 2 | 套 | 浙江和达、南京聚格、桂林云璟 |
| 6 | 施工费 | 开挖管路及回填、水泥地基、水电安装、仪表集成调试 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 辅材 | 管路，电线，通讯线缆，保温套及配件 | 2 | 套 | 国产优质 |

注：

1.项目中的参考品牌，只是参考所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在参考品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于参考的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件三日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于参考品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于参考品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非参考品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

**三、报价要求**

**本项目的最高限价为大写人民币：壹拾肆万伍仟元整（小写人民币：145000.00元），供应商所报投标报价超过最高限价的为无效报价。**

备注：本项目采用固定单价报价，包括但不限于本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件、所需的全部辅材及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、施工费、安装费、设备投运、质保、硬件13%增值税、施工费6%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。询价公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。

本项目招标代理服务费由中标单位承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。

**四、投标保证金：**本项目免收投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金：项目成交价的10%，履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。履约保证金在供应商完成全部项目服务后一个月内由采购单位返还。

2、付款方式

货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款从验收合格之日算起至服务期满，经采购单位签字认可后付清。

**六、报价文件截止时间，开标时间、地点**

供应商于2024年04月29日下午15: 00 前将报价文件送达至启东城投集团有限公司二楼开标室(启东市汇龙镇金沙江路672号)。**本项目不接收邮寄。**

开标时间：2024年04月29日下午15: 00（北京时间）

开标地点：启东城投集团有限公司二楼开标室(启东市汇龙镇金沙江路672号)。

**七、报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的企业法人营业执照复印件；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件二格式填写，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（5）报价货物采购要求响应表（按照附件三格式填写）；

（6）投标函（按照附件四格式填写）；

（7）分项报价明细表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件五格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）；

（9）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件七格式填写）。

**备注：**

**（1）报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件）。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：**

**1、**符合采购需求且以有效报价中的最低报价者中标。若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将移除供应商库。

（1）无故不参加投标报价的；

（2）参加串标、围标活动的；

（3）提供虚假资料的；

（4）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

招标人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

联系人：黄哲远

联系电话：15962894908

日期：2024年04月23日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**多功能在线水质监测设备采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商代表姓名：　　　　　　职务：

供应商代表手机：

供应商名称：　　　　　　　　 　　（加盖公章）

 年 月 日

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

 我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位**多功能在线水质监测设备采购项目**的询价采购。

 授权范围如下：

 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

 本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商（盖公章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

**附：被授权人身份证正反面复印件盖公章**

**附件三：**

**报价货物采购要求响应表**

项目名称：多功能在线水质监测设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **所投品牌、型号** | **采购参数****要求** | **报价货物详细规格参数** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** | **……** |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年 月 日

**附件四：**

**投标函**

启东市自来水厂有限公司：

 贵单位关于**多功能在线水质监测设备采购项目**的《询价公告》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

 我单位经过对本项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）**人民币大写 元整（小写： ），清单明细详见附件。**

 我单位承诺：**将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《询价公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

 供应商(盖公章)：

 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

**附件五：**

**分项报价明细表**

 项目名称：多功能在线水质监测设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额小计（元）** | **备注** |
| 1 | 浊度仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 余氯仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 户外保温机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 远程数据系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| **金额合计** | **大写： ；小写：¥ 元** |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

供应商(盖公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件六：**

**质 保 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参

加**多功能在线水质监测设备采购项目**的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内我方应免费维修，质保期外的维修收费按国家和我方的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行。）

2.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。

3.质保期内，我方应免费维修。货物在质保期内出现故障时，我方在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。我方超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商代表姓名：　　　　　　职务：

供应商代表手机：

供应商名称：　　　　　　　　 　　（加盖公章）

 年 月 日

**附件七：**

**参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的**

**书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（盖公章）：

 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

 日期：\_\_\_\_年 月 日