**询 价 公 告**

 我公司**启东市自来水厂有限公司惠萍泵站、永阳取水口监控设备新增项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定承包人。

 **一、项目概况**

（1）项目交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在指定地点、指定位置安装牢固，确保正常使用。

（2）项目规模：预估费用约129913.00元。内容为监控设备新增采购及安装，资金为自筹。

（3）项目周期：合同签订后15日历天内完成供货、安装、调试。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

（4）质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

（5）质保、售后服务要求：

本项目所有货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

（6）供应商主要资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标人应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

**二、本项目货物需求一览表及技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| **一** | **永阳取水口** |
| 1 | 高清摄像机 | 1、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电； 2、★主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 3、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 4、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 5、★样机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯； 6、★具有不小于1/1.8"英寸靶面传感器，内置CPU、GPU、NPU三合一芯片； （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 12 | 海康天地伟业博世 |
| 2 | 高清防爆摄像机 | 1、内置/1.3"靶面，400W像素传感器； 2、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力；3、需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出 ； 4、水平分辨力不小于1400TVL；5、最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0005 lx，亮度等级不小于11级； 6、★需支持本地SD卡存储，最大支持512GB；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章） 7、需支持AC220V与POE供电，且能在AC220V-50%~+10%范围内变化时可以正常工作；8、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章） 9、★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章）10、★当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章）11、★支持IP68防护等级，IK10防暴等级；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章） 12、★通过GB/T28181标准符合性测试；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章） 13、★防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db；CCC认证；（投标时需提供第三方权威机构的防爆合格证及CCC认证证书盖投标单位公章） | 只 | 2 | 海康天地伟业博世 |
| 3 | 摄像机支架 | 铝合金 | 只 | 10 | 国产优质 |
| 4 | 防爆软管 | 外护套:阻燃橡胶,内不锈钢编丝G3/4接口、电镀铬、≤1kg | 根 | 4 | 国产优质 |
| 5 | 防爆接线箱 | 碳钢、电压220V/380V,IP68，WF1等级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 不锈钢壁装支架 | 优质碳钢/304不锈钢材质，适用于强腐蚀环境使用/用于安装防爆摄像机、防爆护罩等相关专用设备/ 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化结构稳固，提高现场可靠性/ 承载能力≤10kg、产品重量≤2k | 只 | 2 | 国产优质 |
| 7 | 万向节 | 优质碳钢/304不锈钢材质，适用于强腐蚀环境使用/用于安装防爆摄像机、防爆护罩等相关专用设备/ 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化结构稳固，提高现场可靠性/ 承载能力≤10kg、产品重量≤2k | 只 | 2 | 国产优质 |
| 8 | 工业交换机 | 1、8个电口(RJ45)，1个光口（内置单模光模块公里数20KM）；2、100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；3、工业级设计；4、供电：AC24V±30%；5、工作温度：-30～70℃、工作湿度：5%～95%（无冷凝）；6、平均无故障时间MTPF>100000h；7、浪涌和静电保护，防雷设计； | 对 | 2 | 海康天地伟业博世 |
| 9 | 交换机 | 配置：可用千兆电口数≥8；交换容量≥16Gbps；转发性能≥11.91 Mpps；提供CQC认证证书；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x； | 只 | 2 | 海康天地伟业博世 |
| 10 | 核心交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4；2.支持独立的console管理串口，交换容量≥336Gbps，转发性能≥42Mpps；3.★提供工信部入网许可证；4.★支持802.3ad规定的链路聚合功能；5.★支持MAC地址绑定功能；6.★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；7.支持 IPv4/IPv6 静态路由；8.★支持广播风暴抑制；9.★支持IGMP Snooping；10.★支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL；11.★支持端口镜像；12.★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接；（标★项投标时需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加投标单位公章 | 台 | 1 | 海康华为h3c |
| 11 | NVR录像服务器 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 6、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；7、★支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 8、★支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；9、★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 10、★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 套 | 1 | 海康天地伟业博世 |
| 12 | 硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA监控专用 | 块 | 8 | 西数、希捷、日立 |
| 13 | 电源线 | Rvv2\*2.5 | 米 | 750 | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 14 | 光纤 | 单模4芯室外防水 | 米 | 80 | 国产优质 |
| 15 | 线管 | pvc6分 | 米 | 750 | 国产优质 |
| 16 | 开墙洞、地坪及恢复 | 　 | 项 | 1 |  |
| 17 | 控制箱 | 不锈钢400\*300\*180、IP67 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 拖线板 | 10孔 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 19 | 空开 | 2p25a带漏电 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| **二** | **惠萍泵站** |
| 1 | 高清摄像机 | 1、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电； 2、★主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 3、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 4、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 5、★样机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯； 6、★具有不小于1/1.8"英寸靶面传感器，内置CPU、GPU、NPU三合一芯片； （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 8 | 海康天地伟业博世 |
| 2 | 摄像机支架 | 铝合金 | 只 | 8 | 国产优质 |
| 3 | 工业交换机 | 1、8个电口(RJ45)，1个光口（内置单模光模块公里数20KM）；2、100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；3、工业级设计；4、供电：AC24V±30%；5、工作温度：-30～70℃、工作湿度：5%～95%（无冷凝）；6、平均无故障时间MTPF>100000h；7、浪涌和静电保护，防雷设计； | 对 | 1 | 海康天地伟业博世 |
| 4 | 交换机 | 配置：可用千兆电口数≥8；交换容量≥16Gbps；转发性能≥11.91 Mpps；提供CQC认证证书；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x； | 只 | 2 | 海康天地伟业博世 |
| 5 | 核心交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4；2.支持独立的console管理串口，交换容量≥336Gbps，转发性能≥42Mpps；3.★提供工信部入网许可证；4.★支持802.3ad规定的链路聚合功能；5.★支持MAC地址绑定功能；6.★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；7.支持 IPv4/IPv6 静态路由；8.★支持广播风暴抑制；9.★支持IGMP Snooping；10.★支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL；11.★支持端口镜像；12.★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接；（标★项投标时需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加投标单位公章） | 台 | 1 | 海康华为h3c |
| 6 | NVR录像服务器 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 6、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；7、★支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 8、★支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；9、★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 10、★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 套 | 1 | 海康天地伟业博世 |
| 7 | 硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA监控专用； | 块 | 5 | 西数、希捷、日立 |
| 8 | 电源线 | Rvv2\*2.5； | 米 | 650 | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 9 | 光纤 | 单模4芯铠装室外防水； | 米 | 300 | 国产优质 |
| 10 | 线管 | pvc6分 | 米 | 650 | 国产优质 |
| 11 | 开墙洞、地坪及恢复 | 　 | 项 | 1 | 　 |
| 12 | 控制箱 | 不锈钢400\*300\*180、IP67； | 只 | 1 | 国产优质 |
| 13 | 拖线板 | 10孔 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 14 | 空开 | 2p25a带漏电； | 只 | 1 | 国产优质 |
| 15 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 16 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |

**备注：1、项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在2025年3月7日11时30分前，向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不予受理。响应文件中报价品牌、型号为非建议品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效投标。**

**2、成交供应商在中标公示期结束后3个工作日内向采购人提供检测报告等材料原件，如不能提供或提供不全的，视为不能响应询价文件需求，采购人有权取消其中标资格。**

**三、报价要求**

**本项目最高限价为大写人民币：本项目最高限价为大写人民币：壹拾贰万玖仟玖佰壹拾叁元整（小写人民币：129913.00元），供应商所报投标报价高于最高限价的为无效报价。**

备注：本项目报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、9%增值税、设备投运、质保及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

**本项目招标代理服务费由中标单位承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。**

**四、投标保证金：**根据省财政厅要求，不收取投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（提交方式：应当以数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函等形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商在货物装调试完毕验收合格后，采购人一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任，并列入启东市自来水厂有限公司黑名单。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

2、付款方式

货物安装调试完毕，并经采购人验收合格且在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

乙方应根据甲方要求开具发票，付款时间为甲方收到乙方开具的增值税发票后45日内。

**六、投标截止时间、开标时间、地点**

投标文件于**2025年3月11日上午9:00前送至**启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投公司二楼开标室并登记，逾时不再接收。

开标时间：**2025年3月11日上午9:00（北京时间）**

开标地点：**启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投公司二楼开标室。**

**七、报价文件构成**

**(一)** **资格审查文件**

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件二格式填写）；

（4）企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）技术部分正负偏离表（格式见附件四）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

（7）按《二、本项目货物需求一览表及技术参数及要求》提供检测报告等材料复印件（加盖报价单位公章）。

**（二）价格标文件**

（1）投标函（按照附件五格式填写）

（2）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件六格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（3）报价承诺书（按照附件七格式填写）；

**备注：**

**（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，资格审查文件与价格标文件须分开密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称、资格审查文件、价格标文件，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：**

1.符合采购需求且以有效报价中的最低报价者中标。若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2.当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3.本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

 2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

 （1）参加串标、围标活动的；

 （2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

 招标人（盖章）：启东市自水厂有限公司

联 系 人： 施健

联系电话： 13906285685

 日 期：2025年3月5日

**附件一：**

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**附件二：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

 我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位项目的询价采购。

 授权范围如下：

 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

 本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证复印件加盖报价单位公章

**附件三：**

**质保承诺书**

启东市自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司惠萍泵站、永阳取水口监控设备新增项目**的有关活动，并宣布同意如下：

 1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内我方免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

 2. 在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。

 3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，承诺 4 小时内响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。如超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

 4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

附件四

**技术部分正负偏离表**

（由报价单位据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**

1.如报价单位提交的报价文件与询价公告第二部分“二、本项目货物需求一览表及技术参数及要求”中的技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3. 报价单位若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

报价单位全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**投 标 函**

启东市自来水厂有限公司：

 贵单位关于启东市自来水厂有限公司惠萍泵站、永阳取水口监控设备新增项目的《询价公告》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）**人民币大写 元整（小写： 元），清单明细详见附件。**

 我单位承诺：**将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《询价公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

 投标人(盖公章)：

 法定代表人（签字或盖章）：

 日期：

**附件六：**

**报 价 表**

**启东市自来水厂有限公司惠萍泵站、永阳取水口监控设备新增项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **报价品牌** | **备注** |
| **一** | **永阳取水口** |
| 1 | 高清摄像机 | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 高清防爆摄像机 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆软管 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 防爆接线箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢壁装支架 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 万向节 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 工业交换机 | 对 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | NVR录像服务器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 硬盘 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 14 | 光纤 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 15 | 线管 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 16 | 开墙洞、地坪及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 控制箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 拖线板 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 空开 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| **二** | **惠萍泵站** |
| 1 | 高清摄像机 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 工业交换机 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | NVR录像服务器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 块 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | 线管 | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 11 | 开墙洞、地坪及恢复 | 项 | 1 |  |  | 　 |  |
| 12 | 控制箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 拖线板 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 空开 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| **总价大写： ，小写： 元** |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标人(盖公章)：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件七：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司惠萍泵站、永阳取水口监控设备新增项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

 年 月 日