**启东市自来水厂有限公司钢管2025-2026年度采购项目**

**市场询价公告**

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司钢管2025-2026年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司钢管2025-2026年度采购项目采购清单》。

二、约定事项

1.供货周期要求：1年。供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

2.质保要求：2年（含)以上。

3.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价报价单（含汇总表及分项报价表）于2025年6月11日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688,电子邮箱地址为： 872292813@qq.com 。

4.报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（2）投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。

各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

5.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

6.拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，买方通知并收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，合同期内所供货物的余款10%于合同期结束满2年后，经采购单位认可后一次性结清。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2025年6月6日

**附件：**

**启东市自来水厂有限公司钢管2025-2026年度采购项目**

**询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格/型号** | **计量单位** | **预估用量** | **单 价 （元/吨）** | **合 计 （元）** | **备 注** |
| 1 | 螺旋钢管（含防腐） | DN200-1400 (含DN200、DN1400） | 吨 | 280 |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用。 |
| 2 | 无缝钢管（含防腐） | DN100-200 (不含DN200） | 吨 | 70 |  |  |
| **总 价（人民币元）** | | | **大写： 小写：** | | | | |
| **注：**  **一、供应商的资格要求**  1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；  3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照；  **二、本项目参考品牌：玉龙钢管（无锡）、鑫元（山东金汇）、JSGG巨鑫钢管（扬州）、瑞源（临沂）、上海宝世威**，参加报价的供应商如以参考品牌进行报价的，需提供所投品牌商标证明（若为经销商的，需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明）。  **三、报价注意事项**  1、本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。所投产品须为确定的唯一品牌，在供货周期内不得更改品牌。  2、因钢管原材料市场价格波动大，本次采购使用调价机制。投标单位中标后，单价在合同签订后的三个月内不做调整，之后每三个月可申请调价一次（如双方在调价周期内未提出调价即视为放弃调价），三个月后，若钢材价格上涨幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担，即按中标单价供货；上涨幅度超过10%（不含10%）的，其超出10%部分的价差由采购人按相应比例调整（调价规则如下：以中标当月“我的钢铁网”（江苏无锡）钢材月均价价格作为钢材基准价，如“我的钢铁网” 价格上涨超过10%的，采购人按照超出的比例予以调价。  例：中标当月“我的钢铁网”（江苏无锡）原材料月均价100元/吨为基准价，本次上浮至115元/吨，即上浮15%，调价比例为5%。  材料价格下浮亦按照上涨的规定执行；  钢材价格依据为 “我的钢铁网”中“江苏无锡”与所供货物相同规格、品牌的材料现行价格，经采购人核实确认后作为钢材差价取定依据。  **四、标准及要求**  **Ⅰ、材料标准及要求**  （一）质量标准  （1）螺旋钢管产品材质为Q235B，执行标准为 SY/T5037－2023；  ①无缝钢管通过质量体系标准GB/T8163-2018, GB/T2102-2022钢管的验收、包装、标志和质量证明书。  ② GB/T17395-2024无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。  （2）正负公差要求：实际壁厚下差负10%以内。  （二）材质修补  管道上不允许有影响正常使用的缺陷，也不允许对影响使用缺陷进行任何形式的修补。  （三）货物质保期  自货物安装调试完毕，经验收合格并全线通水运行后 12 个日历月。  （四）风险责任  在货物运抵交货现场未交货验收之前，卖方应承担全部风险责任。  （五）售后服务  1、卖方在成交后，应提交所有货物的制造进度计划，还应包括相应的主要材料技术方件，如技术参数等。以上文件应在合同生效后一周内提供给买方，否则视为违约，并视为自动放弃成交资格，买方有权解除本合同，不予返还履约保证金。  2、根据需方要求，供方安排有资格的工程技术人员对现场施工进行培训和指导，提供钢管安装手册，如发生质量问题，供方需在第一时间赶到现场并无偿负责解决。  Ⅱ、材料防腐标准及要求  （一）外防腐  1、所有钢制管道、管件、配件的外壁均作IPN8710加强级防腐。  2、防腐层结构  2.1 埋地钢管内壁防腐层结构：先采用底漆两道,再用面漆两道,涂层干膜总厚度≥200μm。  2.2埋地钢管外壁防腐层结构：底漆—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—面漆。  2.3架空钢管内壁防腐层结构：先采用底漆两道,再用面漆两道,涂层干膜总厚度≥200μm。  2.4架空钢管外壁防腐层结构:底漆一层、再涂底漆一层，面层一层，最后涂面漆（具有防紫外线辐射能力）二层,颜色按GSB05-1426-2001标准，孔雀蓝，色号：5 PB11。  2.5顶管外壁防腐层结构：底漆—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—面漆。  2.6防爬刺及爬梯等钢件防腐层结构：底漆两遍，面漆两遍。  3、除锈  严格按照SY/T 0407－2012《涂装前钢材表面处理规范》中的规定，对钢管表面进行机械抛丸或喷砂除锈，处理后的钢管表面最低要求应达到Sa2.5级，表面粗糙度宜在40-50μm。若采用喷砂除锈的,必须使用石英砂。钢管表面处理后，其表面的灰尘应清除干净，焊缝应处理至无焊瘤、无棱角、无毛刺。  4、质量要求  4.1漆膜饱满，玻璃布网眼均匀、牢固、为面漆所填满，玻璃布要求包紧、不翘、不皱不漏色，涂料不流淌。  4.2 漆层厚度要均匀，质量要稳定，表面光洁平整，不允许有涂层剥落、缺陷、挂浆、流淌、较高螺纹线与较大麻点存在。  4.3总涂装厚度符合相应技术要求。  4.4焊缝处填嵌结实、平整、不得有露网或空鼓。  4.5光滑度的测定：以手触摸，无明显粗糙感。  5、使用寿命大于5年。  （二）内防腐  1、所有钢制管道、管件、配件的内壁包括施工现场处理的焊缝接口内壁，均采用食品级IPN8710互穿网络防腐涂料。  2、防腐层结构：先采用IPN8710-1B底漆两道，再用IPN8710-3B面漆两道，涂层干膜总厚度≥200μm。  3、除锈  3.1按SY/T 0407－2012《涂装前钢材表面处理规范》或等同国际标准进行机械抛丸或喷砂除锈，去除钢管内壁表面的氧化皮及锈蚀和其它的污物，采用机械抛丸或喷砂除锈，表面处理效果最低要求应达到Sa2.5级。若采用喷砂除锈的,必须使用石英砂。  3.2钢管内壁不允许有锈皮、电焊渣、油污及过多的水滴，污物需全部清除。  4、质量要求  涂层表面应具有良好的光滑度，磨阻小，抗磨损，并能阻止微生物或藻类的滋生，无气泡，不起皮，无漏铁现象。  5、使用寿命大于50年。 | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：