**询价公告**

我公司的**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定成交供应商。

**一、项目概况**

1、项目规模：估算投资人民币183730元。

2、服务范围：SCADA管网监测系统及数据传输设备维保（一年）。

3、服务周期：自合同签订之日起壹年。

4、计量要求：本次维保所需配件数量按实结算，根据实际维保范围内的数量，包括维保过程中因采购人需要或其他原因造成的新增数量，以采购人签收的验收单作为最终结算依据。

5、供货时间：成交供应商在接到采购人电话通知后，须在48小时内至现场，一般问题48小时内解决，最长不超过72小时解决问题。如成交供应商不履行，则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在成交供应商的服务费扣付或采购人直接向成交供应商索取，如成交供应商的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用，则采购人有权继续向成交供应商双倍追偿。

6、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为贰年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

7、验收要求：成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合询价公告要求的维保所需配件送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查。

8、考核办法：考核分值为100分，以季度考核为单位进行汇总计算。成交供应商季度考核得分在80分以下的，第一次罚款2000元，责令修改。若季度考核两次低于80分的，则采购人有权解除与其签订的合同。相关的季度考核方法详见附件。

9、供应商主要资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）供应商应具备有效的营业执照。

（3）未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

（4）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**二、本项目招标的具体内容**

采购需求一览表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **序号** | **设备** | **型号** | **品牌** | **数量** | **分项综合单价最高限价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| SCADA数据传输设备维修与更换 | 1 | 遥测终端机 | H86Q | 和达科技 | 1 | 3900.00 | 3900.00 | IP68、锂电 |
| 2 | 压力变送器 | HDYI06 | 3 | 750.00 | 2250.00 | IP68 |
| 3 | 遥测终端机 | V88Q | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 市电 |
| 4 | 锂电池 | 7.2V 4节 | 亿纬锂能 | 30 | 290.00 | 8700.00 | 锂电池组 |
| 5 | 一体化太阳能 | TH-20-35-H81E | 和达科技 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 成套 |
| 6 | 遥测终端机 | H81E | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 太阳能远传 |
| 7 | 太阳能单晶板 | 20W | 2 | 360.00 | 720.00 | 单晶面板 |
| 8 | 传输线缆 | ABB | ABB | 4 | 1190.00 | 4760.00 | 传感器 |
| 9 | 遥测终端机 | H86Q/V88Q | 和达科技 | 30 | 1900.00 | 57000.00 | 2G换4G（批量以旧换新） |
| SCADA系统维护 | 服务内容：①数据监控仪的定期检测及保养（每月一次）；②监控仪的仪表的连接分析（每月一次）；③电池供电监控仪的电池检测（每月一次）；④在线监控仪与流量计的故障排除；⑤压力传感器每季度定期检测，每年检测1次；⑥软件配置优化及清理；⑦数据迁移及恢复；⑧通讯系统连接检查；⑨在线监控仪与流量计的故障及时修复。 | | | / | 1 | 78000.00 | 78000.00 | 定制服务 |
| **总价最高限价：人民币壹拾捌万叁仟柒佰叁拾元整（¥：183730元）** | | | | | | | | |

**注：1.本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。**

**2.各供应商每项的分项综合单价报价与分项综合单价最高限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。**

**3.投标报价为固定单价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。**

**三、最高限价：总价最高限价为183730元，分项综合单价最高限价详见采购需求一览表，总报价或分项综合单价报价大于总价最高限价或分项综合单价最高限价的均为无效报价。**

报价说明：本项目为固定单价报价，报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、设备类13% 税金（增值税专用发票）、服务类6% 税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务、招标代理费等所有与本项目相关的全部费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

本项目招标代理服务费由成交供应商承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。

**四、投标保证金：**本项目免收投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金

（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函等形式提交），成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，凭成交通知书和履约保证金缴纳凭证，和采购人订立书面合同。成交供应商在成交通知书发出之日起30日内不与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

2、付款方式

银行转账，按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付，按年度结算。本次设备采购量为预估量，最终结算按实际采购量计，双方同意以采购人签收的验收单作为结算依据，双方应在合同服务期结束后10日内完成对账，收到成交供应商相应的增值税专用发票后45天内支付设备维修与更换费的90%，合同期内所供设备的余款10%于合同期结束满2年后付清，系统维护费用服务周期结束后经采购单位认可后一次性结清。

**六、报价文件截止时间，开标时间、地点**

供应商于2025年08月26日上午09:00前将报价文件送达至启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室。本项目不接收邮寄。

**开标时间：2025年08月26日上午09:00（北京时间）**

**开标地点：启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室。**

**七、报价文件构成**

（一）资格审查文件：

1.报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2.投标人有效的企业法人营业执照副本复印件；

3.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并提供有效的资质证书复印件；

4.法定代表人身份证正反面复印件；

5.法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（按照附件二格式填写，法定代表人参加的，本项无需提供）；

6.质保承诺书（按照附件四格式填写）；

7.未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）价格文件：

1.报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件三格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

**备注：**

**（1）报价文件分二包密封，一包资格审查文件、一包价格文件（每包内含相应文件正本一份、副本两份）。报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件）。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称、报价文件名称（如：“资格审查文件”、“价格文件”），资格审查文件和价格文件需分开密封，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**
2. **成交原则：**

1、符合采购需求且总报价最低者成交。若总报价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

注：每项的分项综合单价报价与分项综合单价最高限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将移除供应商库。

（1）无故不参加投标报价的；

（2）参加串标、围标活动的；

（3）提供虚假资料的；

（4）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照询价公告确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

采购人：启东市自来水厂有限公司

联系人：高明君

联系电话：0513—83109995

日期：2025年08月20日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目**的询价采购。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

附件：被授权人身份证正反面复印件

**附件三：**

**报价表**

项目名称：启东市自来水厂有限公司2025-2026年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **序号** | **设备** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| SCADA数据传输设备维修与更换 | 1 | 遥测终端机 | H86Q | 和达科技 | 1 |  |  | IP68、锂电 |
| 2 | 压力变送器 | HDYI06 | 3 |  |  | IP68 |
| 3 | 遥测终端机 | V88Q | 1 |  |  | 市电 |
| 4 | 锂电池 | 7.2V 4节 | 亿纬锂能 | 30 |  |  | 锂电池组 |
| 5 | 一体化太阳能 | TH-20-35-H81E | 和达科技 | 2 |  |  | 成套 |
| 6 | 遥测终端机 | H81E | 5 |  |  | 太阳能远传 |
| 7 | 太阳能单晶板 | 20W | 2 |  |  | 单晶面板 |
| 8 | 传输线缆 | ABB | ABB | 4 |  |  | 传感器 |
| 9 | 遥测终端机 | H86Q/V88Q | 和达科技 | 30 |  |  | 2G换4G（批量以旧换新） |
| SCADA系统维护 | 服务内容：①数据监控仪的定期检测及保养（每月一次）；②监控仪的仪表的连接分析（每月一次）；③电池供电监控仪的电池检测（每月一次）；④在线监控仪与流量计的故障排除；⑤压力传感器每季度定期检测，每年检测1次；⑥软件配置优化及清理；⑦数据迁移及恢复；⑧通讯系统连接检查；⑨在线监控仪与流量计的故障及时修复。 | | | / | 1 |  |  | 定制服务 |
| 投标总价：人民币 （¥： 元） | | | | | | | | |

供应商(盖公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件四：**

**质 保 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参

加**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目**的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供 年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内应免费维修，质保期外的维修收费按国家和我方的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行。）

2.在维保期内，我方在接到你方电话通知后，须在48小时内至现场，一般问题48小时内解决，最长不超过72小时解决问题。如我方不履行，则你方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在我方的服务费扣付或你方直接向我方索取，如我方的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用，则你方有权继续向我方追偿。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件五：**

**系统维保考核表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **考核内容** | **考核得分** | **备注** |
| 1、完成工作情况  （25分） | 1、及时完成维修工作（9分） |  |  |
| 2、维保现场工作垃圾是否及时清理（8分） |  |  |
| 3、维保工作人员是否符合安全操作规范（8分） |  |  |
| 2、完成工作质量  （25分） | 1、维保期间系统是否运行正常（10分） |  |  |
| 2、维保期门禁系统是否运行正常（5分） |  |  |
| 3、维保期间周界报警系统是否运行正常（5分） |  |  |
| 4、维保期间其他相关系统是否运行正常（5分） |  |  |
| 3、故障处理情况 （20分） | 1、报障后相应的及时性（10分） |  |  |
| 2、设备故障诊断的准确性（5分） |  |  |
| 3、维修部位无返工（5分） |  |  |
| 4、技术人员的技术水平是否达到安全运行条件（15分） | 1、工作时有无违反安全操作规程（5分） |  |  |
| 2、有无事故发生（5分） |  |  |
| 3、检查时有无安全隐患出现（5分） |  |  |
| 5、维保人员服务态度（15分） | 1、是否做到持证上岗、积极配合、随叫随到（5分） |  |  |
| 2、维保人员工作主动性（5分） |  |  |
| 3、业主方需要业务培训时是否积极响应（5分） |  |  |
| 总分 |  |  |  |
| 备注：满分100分，考核结果80分及以上为合格；考核分若低于80分，第一次罚款2000元，责令修改。若季度考核两次低于80分的，则采购人有权解除与其签订的合同。 | | | |
| 考核单位：  代表人（签字）：  日期： | | | |